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Załącznik nr 3 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP SPRĘTU ELEKTRONICZNEGO- część III

LAPTOP- 3 sztuki 
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia Międzychód, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 Międzychód Zespół Szkół w Łowyniu  ul. Szkolna 1 Łowyń 
Parametry minimalne: 
- ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, 
- procesor: o liczbie punktów nie mniejszej niż 4600 w benchmarku CPU Benchamrks publikowanym przez - - PassMark Software 
- napęd optyczny DVD+/-RW DL, 
- karta graficzna  (o liczbie punktów nie mniejszej niż 890 w benchmarku Videocard Benchmarks  przez PassMark Software 
- pojemność akumulatora  nie mniejsza niż: 2800 mAh, 
- mocwbudowanych głośników 3 W,
- czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI, 
- system operacyjny Windows 10
- komunikacja: WiFi, IEEE, LAN 1 Gbps, Bluetooth, 
  - kamera o rozdzielczości HD wmontowana w ekran

TABLICA MULTIMEDIALNA z powierzchnią magnetyczną z projektorem i uchwytem- 1 sztuka
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 Międzychód
Parametry minimalne Tablica multimedialna 
Format  4:3
Powierzchnia  Magnetyczna, suchościeralna
Pasek skrótów  Po obu stronach
Rama tablicy  Aluminiowa
Metoda obsługi (pisania)  Pisak lub palec
Ilość punktów dotyku  10
Półka na pisaki  TAK
Rozdzielczość  32767 x 32767
Czas reakcji  125 punktw/sek (8ms)
Dokładność  1 mm
Łączność z komputerem  USB, Typ USB  AB
Zasilanie  < 0.5W
Wspierane systemy operacyjne  Win 7/Win 8/ Win10 (32 bit lub 64 bit) Mac i Linux
Wymiary zewnętrzne/Waga  1816 x 1275 x 57.8 mm / 20 kg
Wymiary opakowania i waga z opakowaniem  2070*1380*90 mm/34 kg
Akcesoria  1 pisak, uchwyty montażowe, kabel usb 5m, półka na pisaki
Gwarancja  3 lata                                                                                          
Parametry techniczne projektora:                                                                
 Projektor XGA z optyką ultra-krótkodystansową
XGA 1024 x 768, 3000 ANSI lumenów,  HDMI / MHL,  Smart Eco
Przesunięcie obiektywu w pionie
Zawiera mocowanie ścienne w komplecie,  Można rozszerzyć o funkcje interaktywnie     

RZUTNIK MULTIMEDIALNY- 2 sztuki- 
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 Międzychód, Zespół Szkół Łowyń ul. Szkolna 1 Łowyń
Parametry minimalne:
Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 10000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2200 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x
wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, gwarancja: 36 miesięcy, gwarancja na lampę: 12 miesięcy.
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami.

APARAT FOTOGRAFICZNY- 3 sztuki
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 Międzychód, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 Międzychód, Zespół Szkół Łowyń ul. Szkolna 1 Łowyń
Parametry minimalne:
Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i 
możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3"; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3" dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8–1/2000 s [auto] 1– 1/2000 s [programowa AE] 8–1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator.  

ODTWARZACZ cd z głośnikami-2 sztuki
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 Międzychód, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 Międzychód
Parametry minimalne:
Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD 
(odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA), z magnetofonem jednokasetowym i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne.
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